<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="87.61" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.61" y1="0.635" x2="87.61" y2="54.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.61" y1="54.28" x2="0" y2="54.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="54.28" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.175" y="51.435" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="84.455" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="84.455" y="51.435" drill="3.2"/>
<text>pb_mainboard v3</text>
<text>Lucas Pleß / rev 05/2014</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="L4532P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .300 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=16%2FSOIC%2E300&amp;Type=Max</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="allegro">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package 8&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago">
<description>&lt;b&gt;Wago Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Types:&lt;p&gt;
 233&lt;p&gt;
 234&lt;p&gt;
 255 - 5.0; 5.08; 7.5; 7.62, 10.0; 10.16 mm&lt;p&gt;
 254&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="236-4XX">
<description>&lt;b&gt;Anreihbare Einzelklemme 2,5 mm² 16A&lt;/b&gt; Rastermaß 5/5,08&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="555764-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;without Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G2R2">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="C7" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="VF 470/25 K-G"/>
<element name="C8" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="VF 470/25 K-G"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="X7R-G0603 100N"/>
<element name="IC1" library="allegro" package="SO08" value="ACS712"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="X7R-G0603 100N"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="2k2"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="68k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="BAT+" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="BAT-" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="REGO+" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="REGO-" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="LOAD+" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="LOAD-" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="X7R-G0603 100N"/>
<element name="D1" library="diode" package="MINIMELF" value="BAT48"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="56k"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="27k"/>
<element name="GEN+" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="GEN-" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value="X7R-G0603 100N"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603" value="X7R-G0603 100N"/>
<element name="L1" library="rcl" package="L4532P" value="L-1212FPS 10µ"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="X5R-G0603 1,0/25"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="X5R-G0603 1,0/25"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="X5R-G0603 1,0/25"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="X5R-G0603 1,0/25"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="X7R-G0603 100N"/>
<element name="IC4" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="73M8863"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8-16AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171371"/>
</element>
<element name="IC5" library="maxim" package="SO16L" value="MAX232ECWE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67K4440"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ECWE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9724435"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="J1" library="con-amp" package="555764-1" value="5555764-1 "/>
<element name="D4" library="diode" package="MINIMELF" value="BAT48"/>
<element name="IC6" library="linear" package="SOT223" value="UA78M05DCY"/>
<element name="K1" library="relay" package="G2R2" value="G2R2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C5317"/>
<attribute name="MPN" value="G2R-2-DC6"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="G2R2" value="G2R2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C5317"/>
<attribute name="MPN" value="G2R-2-DC6"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K3" library="relay" package="G2R2" value="G2R2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C5317"/>
<attribute name="MPN" value="G2R-2-DC6"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="REGI+" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="REGI-" library="con-wago" package="236-4XX" value="236-740-5,08"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="T1" library="zetex" package="SOT-23" value="IRLML2502">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="T2" library="zetex" package="SOT-23" value="IRLML2502">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="T3" library="zetex" package="SOT-23" value="IRLML2502">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="D2" library="diode" package="MINIMELF" value="bav103"/>
<element name="D3" library="diode" package="MINIMELF" value="bav103"/>
<element name="D5" library="diode" package="MINIMELF" value="bav103"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="GEN-" pad="1@2"/>
<contactref element="REGI-" pad="1@2"/>
<contactref element="REGO-" pad="1@2"/>
<contactref element="LOAD-" pad="1@2"/>
<contactref element="BAT-" pad="1@2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC4" pad="31"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC4" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="AD_I_GEN">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="AD_VGEN">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="AD_VREG">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOADSW">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="GEN+" pad="1@2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="REGI+" pad="1@2"/>
<contactref element="K1" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LOAD+" pad="1@2"/>
<contactref element="K3" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GENSW">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BATSW">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="K2" pad="S1"/>
<contactref element="BAT+" pad="1@2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="REGO+" pad="1@2"/>
<contactref element="K2" pad="P1"/>
<contactref element="K3" pad="P1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
