<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.145" y1="0" x2="83.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="0" x2="83.8" y2="71.425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="71.425" x2="17.145" y2="71.425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="71.425" x2="17.145" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>db_mainboard rev 01</text>
<text>Lucas Pleß</text>
<hole x="20.32" y="3.175" drill="0.8"/>
<hole x="20.32" y="69.215" drill="0.8"/>
<hole x="80.645" y="69.215" drill="0.8"/>
<hole x="80.645" y="3.175" drill="0.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-tycoelectronics">
<description>&lt;b&gt;Tyco Electronics Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://catalog.tycoelectronics.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RJ45-NO-SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
For all RJ45 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="X1" library="con-tycoelectronics" package="RJ45-NO-SHIELD" value="RJ45-8X">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6101"/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8X"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC5" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2-4" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="E2-4" value=""/>
<element name="C13" library="rcl" package="E2-4" value=""/>
<element name="C14" library="rcl" package="E2-4" value=""/>
<element name="C15" library="rcl" package="E2-4" value=""/>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="IC3" library="linear" package="TO220V" value="7805V"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="470µ/25V"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E3,5-8" value="470µ/25V"/>
<element name="ISP1" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL20" value="AT90S2313P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="ISP1" pad="10"/>
<contactref element="ISP1" pad="8"/>
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
