(module Connector_PCBEdge:BUS_PCIexpress (layer F.Cu) (tedit 5C5476B0)
  (descr "PCIexpress Bus Edge Connector")
  (tags "PCIexpress Bus Edge Connector")
  (attr virtual)
  (fp_text reference J3 (at 5.05 -3.31) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Conn_02x18_Row_Letter_First (at 16.48 -3.31) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 19.95 4.05) (end -0.95 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.95 4.05) (end 19.95 -5.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -5.45) (end -0.95 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -5.45) (end 19.95 -5.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.7 -2) (end 19.7 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 -2) (end 12.4 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 3.8) (end 19.7 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 19.7 -2) (end 12.4 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 3.8) (end -0.7 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 3.8) (end -0.7 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 -2) (end 10.6 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 -2) (end 10.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 -5.2) (end 12.4 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 -5.2) (end 12.4 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 -2) (end 10.6 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 9.5 0.662) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" connect oval (at 1 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 19 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 18 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 13 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 10 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 17 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 14 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 2 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 16 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 15 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 9 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 8 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 7 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 6 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 5 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 4 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 3 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect circle (at 1 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 17 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 16 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 15 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 14 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 13 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 0 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 10 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 9 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 8 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 7 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 6 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 5 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 4 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 3 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 2 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13a connect rect (at 14 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 12a connect rect (at 13 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 18a connect rect (at 19 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17a connect rect (at 18 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 16a connect rect (at 17 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15a connect rect (at 16 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 14a connect rect (at 15 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11a connect rect (at 10 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10a connect rect (at 9 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9a connect rect (at 8 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8a connect rect (at 7 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7a connect rect (at 6 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 6a connect rect (at 5 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5a connect rect (at 4 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4a connect rect (at 3 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3a connect rect (at 2 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2a connect rect (at 1 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1a connect rect (at 0 0) (size 0.65 3.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 13b connect rect (at 14 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12b connect rect (at 13 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18b connect rect (at 19 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 17b connect rect (at 18 0) (size 0.65 3.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16b connect rect (at 17 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 15b connect rect (at 16 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14b connect rect (at 15 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 11b connect rect (at 10 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10b connect rect (at 9 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9b connect rect (at 8 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8b connect rect (at 7 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7b connect rect (at 6 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6b connect rect (at 5 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5b connect rect (at 4 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4b connect rect (at 3 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3b connect rect (at 2 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2b connect rect (at 1 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1b connect rect (at 0 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 19 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
)
