(module Schroff_69001-908_Female (layer F.Cu) (tedit 5CE51DC1)
  (fp_text reference REF** (at -1.33 -7.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Schroff_69001-908_Female (at -1.33 -10.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -47.5 -7.5) (end 47.5 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 47.5 -7.5) (end 47.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 47.5 2.5) (end -47.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -47.5 2.5) (end -47.5 -7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -37.03 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -37.03 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -31.93 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -31.93 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -26.83 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -26.83 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -21.73 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -21.73 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -16.63 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -16.63 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.53 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.53 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -6.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -6.43 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -1.33 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -1.33 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 3.77 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 3.77 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 8.87 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 8.87 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 13.97 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 19.07 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 19.07 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 24.17 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 24.17 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 29.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 29.27 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 34.37 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 34.37 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 39.47 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 39.47 -5.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 44.57 -2.55) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -44.63 -2.55) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
