(module coax_solder_pad (layer F.Cu) (tedit 5CD00DB1)
  (fp_text reference REF** (at 3.57 -1.785) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value coax_solder_pad (at 3.57 -3.57) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -1.27) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 -1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 1.27) (end 7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 1.27) (end 7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end 5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at 5.08 0 180) (size 4 2) (drill 0.8 (offset -0.254 0)) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0 180) (size 4 3) (drill 0.8 (offset 0.254 -0.635)) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
