(module AC_Connector (layer F.Cu) (tedit 5BC49EDC)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value AC_Connector (at 0 -8.255) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10.16 -3.5) (end 10.16 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 -3.5) (end 10.16 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 3.5) (end -10.16 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 3.5) (end -10.16 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.556) (end 1.524 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -3.556) (end 1.524 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 3.556) (end -1.524 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.524 3.556) (end -1.524 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.524 -3.556) (end 0 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 6 6) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 6 6) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
)
